Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień

Kody CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 244059 G dł. 950 mb i szer. 4,0m w obrębie Karszanek dz. nr 218 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu IOMB .

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta, zdjęcie kamienia wraz z wywozem, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.

Projektowane odcinek drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona tłuczniem kamiennym. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości z płyt zbrojonych ażurowych IOMB 100*75*12,5 cm o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5 m zależnie od możliwości pasa drogowego.

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 950 mb i szerokości 4,0 m.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:

· 12,5 cm - płyta betonowa typu IOMB 100 x 75 cm

· 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:

· 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcja 0/31mm

stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne

- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,00 m+ pobocze utwardzone

- ktg. ruchu KR2,

- klasa drogi – D,

- obciążenie osiowe 100 kN/oś,

- V proj. – 40 km/h,

- szerokość części jezdnej – 4,00 m

- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m

- przekrój jezdni – drogowy,

- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%,

- spadki poboczy – 7%

- spadki podłużne niwelety drogi – 0,6%-2,67%,

Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i nie mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.

Roboty należy wycenić w oparciu o obmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.