Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej WiFi – wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego urządzenia. 
Specyfikacja techniczna (producent, nazwa, typ): ........................................................................................................... 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia	Parametry oferowanego urządzenia	

Tryb pracy	Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. 		
Obudowa	Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku. 		
Moduł radiowy	Musi być wyposażony w moduł radiowy pracujący odpowiednio w pasmach:  5 GHz a/n  lub  2,4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 7 SSID
Przepustowość  radia: 300 Mbps

Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, voice, video
Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową
Wymagana moc nadawania dla częstotliwości 2,4 GHz - min 18 dBm
Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA,
Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN.
		
Anteny	Minimum 2 wbudowane anteny 		
Interfejsy	Interfejs sieciowy w standardzie 10/100/1000 Base-TX		
Integracja	W celu zapewnienia spójności polityk bezpieczeństwa, zarządzanie planowaną strukturą punktów dostępowych WiFi powinno odbywać się z dostarczonych w ramach postępowania zapór ogniowych Firewall.		
Zarządzanie punktem dostępowym	Kontroler powinien oferować środowisko graficzne pozwalające na wykrywanie punktów dostępowych podpinanych do sieci, a następnie na zarządzanie nimi.		
Zasilanie	Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af		
Gwarancja	System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Całość rozwiązania musi być objęta 2-letnim wsparciem producenta FW/ kontroler sieci WiFi/ punkty dostępowe WiFi.