Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Projektor cyfrowy – wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. 
Specyfikacja techniczna (producent, nazwa, typ):

........................................................................................................... 

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla projektora cyfrowego.
	Atrybut	Wartość minimalna	Parametry oferowanego urządzenia	
1	System wyświetlania	DLP jeden Chip		
2	Liczba pikseli	1024000 pikseli (1280 x 800 x 1)		
3	Powiększanie ręcznie	Ręcznie 		
4	Powiększenie — współczynnik	Około 1,1x		
5	Współczynnik projekcji	Od 1,55:1 do 1,7:1		
6	Źródło światła	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 190W		
7	Trwałość lampy
Tryb standardowy / niski	4500 / 6000 godzin		
8	Rozmiar ekranu	30" – 300" (0,76 m – 7,62 m)		
9	Jasność 	Min. 3100 ANSI Lumen		
10	Współczynnik kontrastu	2000:1		
11	Głośnik	2 W x 1 (monofoniczny)		
12	Częstotliwość skanowania obrazu
W poziomie / W pionie	Od 30 kHz do 100 kHz / 50 do 85Hz		
13	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału komputerowego / 	Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200		
14	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału wideo	NTSC, PAL, SECAM		
15	WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)
	Złącze wejściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub x2
Złącze wejściowe audio: Mini Jack stereo x2
Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI
Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA
Złącze wyjściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub
Sterownie: RS-232C
Złącze wyjściowe audio: Mini Jack stereo
USB: mini-B		
16	Szum akustyczny
Tryb jasności lampy: niski	Maks. 31dB		
17	Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy	Od 5°C do 40°C / 80% (bez kondensacji)		
18	Temperatura przechowywania	Od 20°C do 60°C		
19	Zasilanie	Napięcie przemienne 100–240 V  50/60Hz		
20	Pobór mocy	Maks. 270W/0,5W		
21	Waga	Maks. 2,6 kg		
22	Gwarancja	2 lata na projektor, 1 rok lub 1000 godzin na lampę