Opis Przedmiotu Zamówienia.

I.	Szczegółowy zakres zadania. 

a)	doposażenie pracowni komputerowo-językowej w:
-	24 zestawy komputerowe składające się z komputera przenośnego (laptop), każdy wyposażony w system operacyjny, oprogramowanie dodatkowe i pakiet antywirusowy, pakiet biurowy i oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową oraz mysz komputerową; 
-	25 zestawów słuchawek.

b)	rozbudowę sieci komputerowej szkoły w ramach modernizacji infrastruktury IT, obejmującej dostawę i wdrożenie:
-	urządzenia router-Firewall (AV sieciowy, IPS/IDS, wbudowany kontroler sieci bezprzewodowej WiFi) – 1 szt.;
-	urządzenia sieciowego – przełącznik sieciowo-dostępowy – 1 szt.;
-	bezprzewodowego punktu dostępowego sieci WiFi – 1 szt.;
-	klimatyzatora infrastruktury sieciowo-usługowej -  1 szt.;
-	okablowania sieci komputerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - komplet (jeżeli niezbędne);
-	uruchomienie i przetestowanie kompletnej instalacji;

c)	dostawę i wdrożenie zastawów interaktywnych:
-	dwa (2) zestawy interaktywne składające się z tablicy interaktywnej, projektora z dedykowanym uchwytem montażowym, głośników zewnętrznych oraz niezbędnego okablowania AV i systemowego;

d)	dostawę jednego (1) urządzenia wielofunkcyjnego;

II.	Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu, oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):

1.	Całość dostarczanego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania musi pochodzić z legalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producentów lub dostawców z obszaru Rzeczpospolitej Polski;
2.	Zamawiający wymaga, by dostarczone komputery i urządzenia sieciowe (tj. urządzenie router-Firewall, przełącznik sieciowy, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej WiFi) były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem), oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę̨ i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);
3.	W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie daty wyprodukowania urządzeń czy legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową, np. poprzez infolinię producenta sprzętu (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację, np. numerów seryjnych dostarczonych komputerów i urządzeń); 
4.	Urządzenia muszą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;
5.	Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa); 
6.	Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich; 
7.	Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu; 
8.	Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu, włącznie z momentem zakończenia wdrożenia urządzeń;
9.	Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych grup funkcjonalnych dla urządzeń sieciowych przez zespoły urządzeń pod następującymi warunkami: 
a)	połączenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób nie ograniczający wydajności (sumaryczna przepustowość połączeń pomiędzy dowolnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu, jak również wydajność poszczególnych urządzeń nie może być niższa niż wymagana wydajność urządzenia), 
b)	łączna wielkość zestawu nie będzie przekraczać wymaganej wielkości urządzenia, 
c)	zapewnione i dostarczone będą̨ wszystkie elementy konieczne do połączenia zespołu urządzeń, 
d)	wszystkie elementy zestawu będą spełniały wymagania związane z zarządzaniem;
10.	Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz; 
11.	Warunki świadczenia gwarancji zostały określone szczegółowo przy każdej pozycji sprzętowej niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
12.	Oferowany model komputera przenośnego Laptop z oferowanej platformy sprzętowej musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego;
13.	Wykonawca ma obowiązek, wraz z ofertą, dostarczyć:
a)	Identyfikatory katalogowe lub karty katalogowe oferowanych urządzeń: komputera laptop, urządzeń sieciowych (urządzenia router-Firewall, przełącznika sieciowego i punktu dostępowego sieci WiFi), projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dokumenty techniczne dla tych urządzeń mogą̨ być dostarczone w wersji angielskojęzycznej.
b)	Certyfikat ISO 9001:2000 lub inne równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości – dotyczy producentów oferowanych urządzeń: komputera laptop, urządzeń sieciowych (urządzenia router-Firewall, przełącznika sieciowego i punktu dostępowego sieci WiFi) i urządzenia wielofunkcyjnego.
c)	Certyfikat ISO 14001 lub inne równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków osiągania systematycznego zmniejszania oddziaływania na środowisk – dotyczy producentów oferowanych urządzeń: komputera laptop.
d)	Deklaracje zgodności CE dla oferowanych urządzeń: komputera laptop, urządzeń sieciowych (urządzenia router-Firewall, przełącznika sieciowego i punktu dostępowego sieci WiFi) i urządzenia wielofunkcyjnego.
e)	Potwierdzenie (wydruk ze strony Passmark - CPU Mark), że zaoferowany komputer laptop wyposażony jest w procesor uzyskujący wynik co najmniej 3450  punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W ofercie jest wymagane podanie producenta i modelu procesora. W przypadku wykazania, że oferowany procesor charakteryzuje się wyższą wydajnością, Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty w ramach oceny kryteriów poza cenowych oferty (szczegóły SIWZ).
f)	Potwierdzenie - wynik Testów SysMark 2014 wg BapCo dla oferowanego komputera wykonany nie później niż 31.10.2016.
g)	Potwierdzenie (wydruk ze strony Energy Star), że oferowana platforma sprzętowa dla komputera przenośnego laptop jest  zgodna z normą Energy Star wraz z wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym wpis oferowanego zestawu komputerowego w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub na http://www.energystar.gov lub dokumenty równoważne.

III.	Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz komputerami:

1.	Wymagane jest dostarczenie legalnego oprogramowania systemowego, biurowego oraz antywirusowego;
2.	Licencje na system operacyjny, oprogramowania biurowego i antywirusowego dostarczone razem z komputerami muszą umożliwiać jego wielokrotne użyczenie wraz z przypisanym do nich konkretnym komputerem. Zamawiający przez ten zapis rozumie możliwość przenoszenia licencji wraz z użyczanym sprzętem od Zamawiającego do jednostek podległych gminie (szkół), 
3.	Licencje na oprogramowanie dla jednostek podległych gminie powinny uwzględniać fakt, iż są to jednostki oświatowe. Ze względu na czas trwania projektu, oraz fakt, że po jego zakończeniu komputery zostaną przekazane jednostkom na stałe, Zamawiający przewiduje możliwość zakupu licencji bezpośrednio na szkoły;
4.	Wykonawca, na ewentualne wezwanie Zamawiającego, dostarczy dokumenty potwierdzające legalność dostarczonych programów oraz po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania (jeżeli niezbędne). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nośnika z licencjami wielostanowiskowymi. W takim przypadku Wykonawca, na ewentualne wezwanie Zamawiającego, dostarczy do Zamawiającego oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania;
5.	W przypadku, kiedy wraz z dostarczanymi komputerami Wykonawca zaproponuje dodatkowe narzędzia informatyczne pozwalające na odtwarzanie systemu operacyjnego, np. z zaimplementowanego fabrycznie mechanizmu ukrytej partycji na dysku twardym komputera, Wykonawca będzie zwolniony z dostarczenia wymaganych nośników;

IV.	Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia

DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWO-JĘZYKOWEJ

Zakres zadania obejmuje dostawę i uruchomienie 24 zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego(laptop), każdy wyposażony w system operacyjny, oprogramowanie dodatkowe i pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową. Każdy z zestawów komputerowych powinien być wyposażony w mysz komputerową. Dodatkowo w ramach zadania należy dostarczyć 25 zestawów słuchawek.

1. Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla komputera przenośnego, systemu operacyjnego i oprogramowania dodatkowego, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 1). 
	
2.	Minimalne wymagania dla pakietu biurowego, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 2).

3.	Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania antywirusowego, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 3).
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 2 lat. 

4.	Minimalne wymagania techniczne dla słuchawek pracowni komputerowo-językowej

1.	Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem 	Słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20 000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100mW, 
Mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka 5 pin.	

INFRASTRUKTURA IT - ROZBUDOWA SIECI INTERNETOWEJ. 

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu w wybranych miejscach szkoły, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne związane z niniejszym projektem.
Rozbudowa sieci komputerowej zostanie zrealizowana w oparciu o:
a)	urządzenie router-Firewall (AV sieciowy, IPS/IDS, wbudowany kontroler sieci bezprzewodowej WiFi)–1 szt., 
b)	urządzenie sieciowe – przełącznik sieciowo-dostępowy – 1 szt.,
c)	bezprzewodowy punkt dostępowy sieci WiFi – 1 szt., 
d)	okablowanie sieci komputerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  - komplet (jeżeli niezbędne), 
e)	uruchomienie i przetestowanie kompletnej instalacji. 

Wymienione urządzenia należy zainstalować i wdrożyć w miejscach ustalonych z Zamawiającym. Urządzenia należy objąć gwarancją na warunkach określonych dla każdego urządzenia. 

Dodatkowo w ramach zadania należy dostarczyć, zamontować i uruchomić klimatyzator infrastruktury sieciowej IT o mocy 3,5kW. 

1.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia Router-Firewall, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 4). 

Dostarczony system bezpieczeństwa sieciowego i zarządzania siecią bezprzewodową musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

2.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla przełącznika sieciowego, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 5). 

3.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla punktu dostępowego sieci bezprzewodowej WiFi, określone zostały w Załączniku nr 1 do Formularza oferty (Tabela nr 6). 

4.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla systemu okablowania strukturalnego.

W ramach zadania, przy budowie nowego okablowania strukturalnego (jeżeli jest oni niezbędne), należy stosować się do następujących wymagań minimalnych. 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej z zagwarantowanym zapasem parametrów transmisyjnych gwarantujących poprawne działanie aplikacji transmisyjnych obecnie eksploatowanych oraz uwzględniający przyszłe zastosowania. W celu zapewnienia wysokich wymogów parametrów jakościowych i wydajnościowych należy spełniać:
- rozwiązanie musi pochodzić od jednego producenta i być objętą jednolitą, spójną bezpłatną gwarancją systemową, w zakresie łącza Permanent Link, wydawaną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat, obejmujące wszystkie pasywne elementy toru pasywnego miedzianego,
- warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 25-ciu lat jest jej wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami okablowania strukturalnego.

Całość systemu okablowania (system okablowania logicznego) musi być opracowana przez producenta jako kompletne rozwiązanie celem zapewnienia jak największych marginesów pracy. Ze względu na nie dopasowanie komponentów okablowania nie dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań pochodzących od różnych producentów, dostawców (w szczególności dotyczy to kabli skrętkowych, modułów RJ45 oraz kabli krosowych). 
Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają być zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.

STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA.
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajności i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przyłączeniowymi użytkowników dla punktów Access Point WiFi. Długość kabla instalacyjnego pomiędzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przyłączeniowym (Permanent Link) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie spełniające wymagania rzeczywistej klasy D (kategoria 5e) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 100 MHz kat. 5 według najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zapewni to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet na transmisję danych Ethernet 1Gbit/s. 
OKABLOWANIE POZIOMIE – MIEDZIANE
Ze względu na warunki budowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach i listwach kablowych na tynk / rurkach kablowych PCV pod tynkiem.
Należy stosować kable w powłokach LSOH, żyła miedziana 24 AWG w izolacji 1,45 mm. Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami co najmniej 200 mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP.
BUDOWA PUNKTU LOGICZNEGO WIFI
Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna być wykonana w oparciu o nieekranowane komponenty spełniające wymagania kategorii 5e.
Budowa punktu logicznego PL została oparta na prostej płycie czołowej w standardzie MOSAIC 45x45mm 2 modułowej RJ45 lub 22,5x45mm jednomodułowej RJ45 lub 45x45mm jednomodułowej RJ45 wykonanej z tworzywa sztucznego. 
W uchwytach montażowych należy zastosować moduły RJ45, które mają spełniać założenia użytkownika:
o	w związku z zapewnieniem wysokiej niezawodności przesłanych danych dla aplikacji działających z przepływnością 1Gbit/s , należy zastosować komponenty systemu o wydajności kategorii 5e 100MHz (Klasa D), zgodnie z najnowszymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2;
o	okablowanie strukturalne musi być zrealizowane w module przyłączeniowym RJ45 kat. 5 UTP umożliwiającym obsługę aplikacji 10/100/1000 BASE-T;
o	montaż moduł RJ45 powinien odbywać się bez użycia narzędzi, nie należy stosować modułów narzędziowych lub modułów, w których element zaciskający żyły nie jest zintegrowany z modułem. Moduł ma być objęty 25-cio letnią systemową gwarancją producenta okablowania. Moduł RJ45 ma posiadać standard montażu Keystone umożliwiający mocowanie złącza w ogólnodostępnym standardzie osprzętu elektroinstalacyjnego;
o	wszystkie 8 żył kabla trasowego należy zakończyć bezpośrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest rozwiązanie, w którym zastosowano dodatkowe wymienne wkładki, które stanowią dodatkowe połączenie w torze transmisyjnym. Takie połączenie wpływa negatywnie na parametry ze względu na wartość tłumienia IL, odbicia RL oraz zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia;
o	ze względu na wymóg zapewnienia jak najlepszych parametrów transmisyjnych, odporności na korozję oraz zapewnienia długoletniej bezawaryjnej pracy piny w złączu muszą być pokryte min. 1.27 μm warstwą złota;
o	w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania system powinien zapewnić możliwość zainstalowania na połączeniu gniazdo – kabel krosowy zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP55 a także IP67;	
o	w celu zapewnienia elastyczności w eksploatacji, system okablowania strukturalnego musi zapewniać modularną budowę, ten sam moduł po stronie w patchpanelu jak i w wykończeniówce;

OKABLOWANIE POZIOME
W celu zaspokojeniu potrzeb ze względu na implementację wysoko wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabla skrętkowego U/UTP kat 5e, który przewyższa wymagania kategorii 5e (100 MHz) i został przetestowany do 200 MHz. Ze względu na zapewnienie dużej odporności na zakłócenia należy stosować kable ekranowane w aluminiową poliestrowej folią. Żyła miedziana 24 AWG w izolacji 1,45mm, w powłoce LSOH.
Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o średnicy zewnętrznej 4,8 mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 24AWG) i minimalnym promieniu gięcia 40 mm. Nie dopuszcza się kabli o innej średnicy zewnętrznej. 
Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 200 MHz.Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kat. 6 przez obowiązujące normy ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. 

PANELE DYSTRYBUCYJNE 
Kable od strony szaf należy zakończyć na panelu dystrybucyjnym o wysokości montażowej 1U z możliwością montażu modułów w standardzie Keystone(identyczne jak w gniazdach). Panel ma mieć możliwość instalowania dowolnego rodzaju złącza w standardzie Keystone. Dodatkowo panel powinien mieć budowę modułową dającą możliwość demontażu pojedynczych adapterów bez konieczności demontażu panelu z szafy RACK. Każdy adapter musi być wyposażony w miejsce opisowe oraz klapkę przeciw kurzową. Taki montaż zapewnia zwartą konstrukcję oraz łatwą rozbudowę i rekonfigurację bez konieczności demontażu panelu oraz potrzeby dostępu od tyłu panelu. Panel musi posiadać zintegrowany organizator kablowy pozwalający na mocowanie kabli beż potrzeby mocowania opaskami.

SZAFY RACK
Należy dostarczyć szafę RACK, pozwalającą na montaż urządzeń aktywnych dostarczanych w ramach zadania. 

Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie, skonfigurowanie oraz uruchomienie kompletnego środowiska LAN - na usługi składają się następujące czynności:

1.	Weryfikacja poprawności transmisji

2. Czynności dotyczące routera/zapory ogniowej Firewall:
2.1.Weryfikacja poprawności poziomu oprogramowania Firmware oraz jego uaktualnienie w razie konieczności; 
2.2.Konfiguracja zapory ogniowej Firewall wraz z podłączeniem do istniejącego łącza internetowego,
2.3.Konfiguracja IP i podsieci;
2.4.Uruchomienie i konfiguracja protokołów routingu dla styku z sieciami zewnętrznymi;
2.5.Uruchomienie i konfiguracja systemu kontroli VLAN;
2.6.Wdrożenie funkcjonalności zgodnie z zaplanowaną polityką bezpieczeństwa; 
2.7.Konfiguracja VLAN;
2.8.Implementacja zaplanowanych polityk bezpieczeństwa;
2.9.Konfiguracja DNS/WINS/DHCP/PPPoE;
2.10.Konfiguracja Bridge at AP Routing;

3.  Czynności dotyczące sieci bezprzewodowej WiFi:
3.1. Wykonanie pomiarów w celu ustalenia optymalnych miejsc do podłączenia AP; 
3.2. Wdrożenie centralnego kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi; 
3.3. Instalacja i uruchomienie punktów dostępowych WiFi; 
3.4.Konfiguracja punktów dostępowych AP, mocy nadawania, zabezpieczenie sieci przed nieautoryzowanym dostępem; 

4. Czynności dotyczące przełącznika sieciowego: 
4.1.  Montaż przełącznika; 
4.2. Weryfikacja poprawności poziomu Firmware przełącznika, uaktualnienie Firmware w razie konieczności; 
4.3. Konfiguracja adresu IP oraz podstawowych ustawień (VLAN, haseł, NTP, itp.)

Przetestowanie funkcjonalności zbudowanego środowiska. 

ZESTAWY INTERAKTYWNE

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i wdroży dwa (2) zestawy interaktywne składające się z tablicy interaktywnej, projektora z dedykowanym uchwytem montażowym, głośników zewnętrznych oraz niezbędnego okablowania AV i systemowego. 
Miejsce montażu zestawów interaktywnych musi zostać potwierdzone z Zamawiającym. 

1.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla tablicy interaktywnej, określone zostały w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (Tablica nr 7).

2.	Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla projektora cyfrowego, określone zostały w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (Tablica nr 8).

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 szt. do ZS w Osieku.

Wymagania minimalne dla urządzenia wielofunkcyjnego, określone zostały w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (Tablica nr 9).