OPERAT

WODNOPRAWNY

na wykonanie pomostu

do uprawiania rekreacji, turystyki oraz amatorskiego połowu ryb, na jeziorze Kałębie (działka nr 760, obręb Osiek, gmina Osiek )

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 760 - JEZIORO KAŁĘBIE,

 OBRĘB OSIEK,

 GMINA OSIEK,

 POWIAT STAROGARD GDAŃSKI

INWESTOR: URZĄD GMINY OSIEK,

 UL. KWIATOWA 30

83-221 OSIEK

OPRACOWAŁ: Krzysztof Ziegart

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

[1. Oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres: 3](#_Toc470084126)

[2. Wyszczególnienie 3](#_Toc470084127)

[2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 3](#_Toc470084128)

[2.2. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 3](#_Toc470084129)

[2.3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 4](#_Toc470084130)

[2.4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku dla osób trzecich 4](#_Toc470084131)

[3. Opis urządzenia, podstawowe parametry 5](#_Toc470084132)

[4. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 5](#_Toc470084133)

[5. Ustalenia: 6](#_Toc470084134)

[5.1. Wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 6](#_Toc470084135)

[5.2. Wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 6](#_Toc470084136)

[5.3. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 6](#_Toc470084137)

[5.4. Planu przeciwdziałania skutkom suszy 7](#_Toc470084138)

[5.5. Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 7](#_Toc470084139)

[6. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne 7](#_Toc470084140)

[7. Planowany okres rozruchu i sposób postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach 7](#_Toc470084141)

[8. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 7](#_Toc470084142)

[9. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 8](#_Toc470084143)

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Załącznik nr 1- mapa poglądowa z lokalizacją pomostu,

2. Załącznik nr 2 - mapa ewidencyjna dla działki 760 z lokalizacja pomostu,

3. Załącznik nr 3 - mapa do celów projektowy w skali 1:500 z lokalizacją pomostu

3. Załącznik nr 4 - przekrój podłużny pomostu w skali 1;150,

4. Załącznik nr 5 - rzut pomostu w skali 1:150,

5. Załącznik nr 6 - rzut pomostu z układem słupów w skali 1:150,

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

1. Załącznik nr 6 - Wypis z rejestru gruntów dla działki nr 760,
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Osiek nr 7/2016 z dnia 04.08.2016r.
3. Uzgodnienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku nr MW.M4-6008/21/2016/St. z dn. 09.12.2016r.

# Oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres:

Inwestorem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

**URZĄD GMINY OSIEK,**

**UL. KWIATOWA 30**

**83-221 OSIEK**

# Wyszczególnienie

## **Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód**

Celem przedmiotowego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - pomostu (zgodnie z art. 122, ust.1 pkt.3, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne /Dz. U. z 2015 r., poz. 469 – tekst jednolity z późn. zm./)

Pomost drewniany do uprawniania rekreacji, turystyki oraz amatorskiego połowu ryb w kształcie litery L, zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego pomostu-przeznaczonego do rozbiórki, na terenie działki nr 760, obręb Osiek, gmina Osiek. Zakres planowanej inwestycji opracowano zgodnie z decyzją Wójta Gminy Osiek o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 7/2016.

Długość całkowita projektowanego pomostu: 61,7 m,

Długość odcinka wejściowego prostopadłego do linii brzegowej: 44,3 m,

Długość odcinka równoległego do linii brzegowej: 17,4 m

Szerokość projektowanego pomostu: 3,0m

Pomost będzie posadowiony na słupach drewnianych w rozstawie osiowym 2,4mx2,4m,

Całkowita powierzchnia pomostu: 176,1m2

Rzędna posadowienia góry projektowanego pomostu: 88,29 m n.p.m *(zgodnie z decyzją Starosty Starogardzkiego nr RR.6341.33.2014 z dnia 24 listopad 2014r. rzędna piętrzenia jeziora Kałębie wynosi 87,60 m n.p.m )*

Wysokość liczona od korony pomostu do dna jeziora: 2,54m

Linia brzegowa jeziora Kałębie w obrębie pomostu pozostanie nienaruszona.

## Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie dotyczy

##  Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Pomost usytuowany będzie na terenie działki nr 760, obręb Osiek, gmina Osiek w sąsiedztwie działek nr: 136/5, 136/3,135 i 104/2, położonych w obrębie Radogoszcz, w gminie Osiek. Dojazd oraz wejście do pomostu udostępnione będzie poprzez działkę nr 135, będącej własnością Inwestora - Urzędu Gminy w Osieku

Działka 760 stanowi jezioro Kałębie, będące własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Pomorskiego, administrowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, dzierżawione przez Wandę Kasprowicz.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Działki** | **Pow. [ha]** | **Gmina** | **Obręb** | **Właściciel/Zarządca/Adres** | **Dzierżawca** |
| 1 | 760(Jezioro Kałębie) | 404,32 | Osiek | Osiek | Wł.: Skarb PaństwaZarządca: Marszałek Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/22, 80-810 GdańskAdm.: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk | Wanda Kasprowicz ul. Zamkowa 183-221 Osiek |
| 2 | 136/5 | 0,12 | Osiek | Radogoszcz | Gąsiorowski Marek |  |
| 3 | 136/3 | 0,07 | Osiek | Radogoszcz | Reszka Jerzy, Reszka EwaUl. Starogardzka 10/383-130 Pelplin |  |
| 4 | 135 | 0,12(dr) | Osiek | Radogoszcz | Gmina OsiekUl. Kwiatowa 3083-221 Osiek |  |
| 5 | 104/2 | 0,13 | Osiek | Radogoszcz | Piórek ZofiaRadogoszcz 1583-221 Radogoszcz |  |

## Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku dla osób trzecich

Ubiegający się o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na budowę pomostu do uprawniania rekreacji, turystyki oraz amatorskiego połowu ryb zobowiązany jest do:

- utrzymania pomostu w dobrym stanie technicznym,

- wykonywania bieżącej konserwacji i napraw,

- utrzymania czystości na pomoście i brzegu jeziora w obrębie pomostu,

- zawarcia umowy użytkowania gruntów z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk / Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 – tekst jednolity z późn. zm.)/.

Zgodnie z art. 123, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

# Opis urządzenia, podstawowe parametry

Pomost do uprawniania rekreacji, turystyki oraz amatorskiego połowu ryb usytuowany będzie w wschodniej części jeziora Kałębie.

Współrzędne geograficzne, określające położenie urządzenia wodnego - pomostu:

1. 53042’18’’ N 18027’08’’ E

2. 53042’17’’ N 18027’10’’ E

3. 53042’18’’ N 18027’11’’ E

Parametry przedmiotowego pomostu:

Długość całkowita projektowanego pomostu: 61,7 m,

Długość odcinka wejściowego prostopadłego do linii brzegowej: 44,3 m,

Długość odcinka równoległego do linii brzegowej: 17,4 m

Szerokość projektowanego pomostu wejściowego: 3,0m

Pomost będzie posadowiony na słupach drewnianych w rozstawie osiowym 2,4mx2,4m

Całkowita powierzchnia pomostu: 176,1m2

Rzędna posadowienia góry projektowanego pomostu: 88,29 m n.p.m (*zgodnie z decyzją Starosty Starogardzkiego nr RR.6341.33.2014 z dnia 24 listopad 2014r. rzędna piętrzenia jeziora Kałębie wynosi 87,60 m n.p.m ).*

Wysokość liczona od korony pomostu do dna jeziora: 2,54m

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Jezioro Kałębie stanowi wodę publiczną, a prawa właścicielskie w stosunku do niej, zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity z późn. zm.), wykonuje Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wody jeziora Kałębie wchodzą w skład Obwodu Rybackiego jeziora Kałębie, w zlewni rzeki Wdy, dzierżawcą prawa rybackiego użytkowania ww. obwodu jest Pani Wadna Kasprowicz, zam. Osiek, ul. Zamkowa 1.

Jezioro Kałębie położone jest na współrzędnych geograficznych 53042’33”N, 18028’16” E. ,w zlewni bilansowej rzeki Wdy, w regionie Dolnej Wisły, w obszarze RZGW Gdańsk.

Jezioro położne jest w dorzeczu rzeki Wdy, jest to duży i płytki zbiornik. Zasilają go wody Jez. Czarnego Południowego oraz wody rzeki Karszanek dopływającej od strony północnej jeziora. Odpływ stanowi rzeka Kałębnica, zasilająca południowo-wschodnią część jeziora Słone. Na rzece Kałębnicy znajduje się zastawka, dzięki której poziom wód jeziora jest stabilny (rzędna piętrzenia 87,60m n.p.m).

Największy udział w zlewni jeziora stanowią lasy oraz łąki i pastwiska. W granicach zlewni znajdują się miejscowości: Osiek, Wycinki, Wymysłowo, Radogoszcz, Dobry Brat.

Jezioro nie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani do przemysłu.

Jezioro Kałębie jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych, prowadzona jest na nim, gospodarka rybacka.

Dane morfometryczne i zlewniowe jeziora:

- powierzchnia zw. wody – 440,36 ha,

- głębokość śr. – 2,4 m,

- głębokość max – 6,4 m,

- objętość jeziora 11,0564 mln m3

- powierzchnia zlewni całkowitej: 61,13km2

- długość linii brzegowej 14,350 km

# Ustalenia:

## Wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Jezioro Kałębie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 luty 2001r. (Monitor Polski z dnia 21 czerwca r. Nr 49, poz. 549).

Jezioro Kałębie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem JCWP PLLW20522, nazwa JCWP- Kałębie, której charakterystykę przedstawiano poniżej:

Lokalizacja:

- scalona część wód powierzchniowych (SCWD): DW0903

- region wodny: Dolna Wisła

- obszar dorzecza: kod 2000, nazwa dorzecze Wisły

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku

- Region wodny: Dolna Wisła

Ocena stanu: zły.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona.

Derogacje: 4(4)-3- uzasadnienie – 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych, oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu zanieczyszczeń.

Realizacja planowanej inwestycji – budowa pomostu do uprawniania rekreacji oraz turystyki, nie koliduje z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

## 5.2. Wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Budowa pomostu na terenie jeziora Kałębie nie będzie kolidować z ustaleniami wynikającymi z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz warunkami korzystania z wód.

## 5.3. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Wisły nie odnoszą się do budowy pomostu.

## 5.4. Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Plany przeciwdziałania skutkom suszy dotyczące obszarów położonych w regionach wodnych nie odnoszą się do budowy pomostu.

## 5.5. Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych nie odnosi się do budowy pomostu.

# Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Realizacja pozwolenia wodnoprawnego nie będzie ujemnie oddziaływać na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych.

# Planowany okres rozruchu i sposób postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się okresu rozruchu. Za awarie urządzenia wodnego, do którego zaliczamy przedmiotowy pomost można uznać uszkodzenie konstrukcji. W przypadku uszkodzenia pomostu, jego konstrukcja zostanie zdemontowana i odbudowana. Systematycznie przez i po okresie wypoczynkowym sprawdzany będzie stan techniczny urządzenia.

# Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Działki nr: 660, 760 i 543 (obręb Osiek, gmina Osiek, stanowiące jezioro Kałębie, położone są w obrębie:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich ustanowionego Uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie obszarów chronionego w województwie pomorskim,

- oraz w obrębie obszaru chronionego Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie - obszary ptasie.

Budowa pomostu nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213 poz.1397).

# Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – pomostu do uprawiania rekreacji, turystyki oraz sportów wodnych, zlokalizowanego na jeziorze Kałębie (działka nr 760, obręb Osiek, gmina Osiek).