Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Urządzenie wielofunkcyjne – wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego urządzenia. 
Specyfikacja techniczna (producent, nazwa, typ): ..........................................................................................................

Drukowanie	Parametry oferowanego urządzenia	
Szybkość drukowania w A4	26 str./min w kolorze, 30 str./min w mono		
Czas pierwszego wydruku 	9 sekund		
Rozdzielczość 	1200 x 600dpi		
Czcionki druku 	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript		
Języki druku 	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epson-FX, XPS		
Zespół drukowania 	Dupleks mechaniczny		
Skanowanie		
Rozdzielczość skanowania 	60 x 600dpi		
Szybkość skanowania 	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni		
Głębia kolorów 	Wejście 30 bit/Wyjście 24 bit		
Podawanie dokumentów 	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner płaski		
Format 	M-TIFF, PDF, XPS, JPEG,		
Książka adresowa 	LDAP lub 200 adresów e-mail i 20 grup adresowych		
Skanowanie do 	FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB		
Kopiowanie		
Czas wykonania pierwszej kopii 	14 sekund		
Szybkość kopiowania 	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni		
Rozdzielczość kopiowania 	do 600 x 600dpi		
Zmniejszanie/powiększanie 	Zoom 25-400%		
Maksymalna liczba kopii	99		
Faksowanie		
Złącza	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX		
Szybkość 	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 3 s/str.		
Szybkie wybieranie 	16 przycisków szybkiego wybierania, 100 numerów		
Lista rozgłaszania 	Maksimum 100		
Pamięć stron	250 MB		
Interfejs i oprogramowanie		
Złącza 	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX		
Kompatybilność z systemami operacyjnymi 	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / 
Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) /  
Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) /  
Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) /  
Windows 10 (32- i 64-bitowy);  Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11		
Dodatkowe oprogramowanie 	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:
- wymaga się aby aplikacja pracowała w środowisku Windows;
- aplikacja powinna obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT),
- aplikacja powinna rejestrować nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- aplikacja powinna rejestrować i w ramach raportów podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
-aplikacja w zakresie modułu administracyjnego powinna pozwolić na indywidualne określenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i innych nośników dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń;
- aplikacja powinna w zakresie funkcji raportowych podawać koszt zrealizowanego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia);
- w przypadku współpracy z urządzeniami kolorowymi w ramach funkcji ograniczenia dostępu aplikacja powinna mieć możliwość blokowania druku kolorowego (a w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych kopii kolor) 
- aplikacja lub dostarczone urządzenia powinny mieć możliwość automatycznej konwersji drukowanych plików na postać czarno-biała dla użytkowników z założoną blokadą druku w kolorze;
- aplikacja powinna umożliwić nałożenie ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym		
Podawanie papieru		
Pojemność papieru 	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik skanera:  50 arkuszy 80 g/m2;
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2		
Format papieru 	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5, A5		
Gramatura papieru 	Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; 
Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2		
   Odbiornik papieru 	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
D0 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry		
  Pozostałe parametry techniczne:		
   Pamięć (RAM) 	Standardowa pamięć RAM: 1GB		
   Szybkość procesora 	660 MHz		
  Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 45 000 stron miesięcznie		
  Wymaganie dodatkowe:		
   Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.		
   Wymagane dokumenty::	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.                          
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.		
   Materiały eksploatacyjne:	Wymagana rozdzielność bębna i tonera.